{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Talep Formu","Rehber"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Talep Formu","index":0,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,5],[8,10,9,10],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[42,1,42,3],[40,1,40,10],[25,1,25,2],[1,1,1,2],[7,1,7,2],[26,1,26,5],[1,3,1,9],[3,1,3,10],[25,3,25,10],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[8,6,8,8],[26,10,27,10],[4,4,4,8],[5,4,5,8],[7,3,7,10],[2,1,2,10],[8,9,9,9],[46,1,46,2],[26,6,26,8],[26,9,27,9]]}
[]
[1,"TKDK",null,"ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROL ",null,null,null,null,null,null,"VERSİYON 1.0.00"]
[1,"YAPIM İŞLERİ ÖN KONTROL TALEP FORMU"]
[1]
[1,"Faydalanıcı Adı Soyadı :"]
[1,"Başvuru ID:"]
[1]
[1,"Bina Adı :"]
[1,"Sözleşmede Yer Alan Pozlar",null,null,null,null,"İkame Pozlar \n(Eğer sözleşmedeki poz yerine ikamesi sahada gerçekleşmiş ise)",null,null,"Sahada Gerçekleşen Miktar"," Açıklama\n(Varsa)"]
[1,"No","Poz No","Poz Tarifi","Birimi","Miktarı","Poz No","Poz Tarifi","Birimi"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[1,"Bina Adı :"]
[1,"Sözleşmede Yer Alan Pozlar",null,null,null,null,"İkame Pozlar \n(Eğer sözleşmedeki poz yerine ikamesi sahada gerçekleşmiş ise)",null,null,"Sahada Gerçekleşen Miktar"," Açıklama\n(Varsa)"]
[1,"No","Poz No","Poz Tarifi","Birimi","Miktarı","Poz No","Poz Tarifi","Birimi"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"* Tabloya satır eklenebilir, bir poz yerine birden fazla poz girecek ise birden fazla poza karşılık gelen pozun bulunduğu hücreler birleştirilebilir veya bina sayısı artırılabilir"]
[]
[null,"Faydalanıcı / Temsil ve İlzama Yetkili Kişi (Tüzel Kişilerde)"]
[null,"Adı-Soyadı"]
[null,"Tarih"]
[null,"İmza"]

{"sheet":"Rehber","index":1,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,24,10],[0,1,0,2],[0,3,0,8],[0,9,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,10]]}
[null,"TKDK",null,"ÖDEME ÖNCESİ YERİNDE KONTROL",null,null,null,null,null,"VERSİYON 1.0.00"]
[null,"YAPIM İŞLERİ ÖN KONTROL TALEP FORMU İÇİN YÖNLENDİRİCİ NOTLAR"]
[]
[null,"\nYapım İşleri Ön Kontrol Talep Formu doldurulurken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir;\n\n* Yapım İşleri Ön Kontrol talebi, yapım işleri tamamlandıktan sonra en geç sözleşmede yer alan ön kontrol talep tarihine kadar yapılmalıdır.\n* TKDK, Ön Kontrol talebine 8 iş günü içerisinde cevap verecektir. TKDK'nın vereceği cevap ödemeye esas teşkil etmeyecek olup, sadece bilgi amaçlıdır. \n* Faydalanıcı sözleşmede yer alan pozlara uygun imalat yapmak yada hakedişinde sahada yapmış olduğu imalatlara ilişkin sözleşmede yer alan pozların işlevini yerine getiren ikame pozları sunmakla yükümlüdür.\n* Bu formun ekinde sahada gerçekleştirilen imalatlara ilişkin hazırlanan detaylı metraj tablosu (Kurum internet sitesindeki örnek formata uygun) TKDK’ya sunulmalıdır.\n* İlgili taksitte yer alan tüm binalar eklenmelidir.\n*  \"Sözleşmede Yer Alan Pozlar\" kısmına ilgili binaya ilişkin sözleşmede yer alan tüm pozlar yazılacak. \n* \"İkame Pozlar\" kısmında ise  eğer varsa, sahada yapılan inşaat işlerine uygun ve sözleşmede ilgili binaya ilişkin yer alan pozları ikame eden ikame pozlar yer almalıdır. \n*\"Sahada Gerçekleşen Miktar\" kısmına sahada yapılan yapım işlerine ait gerçekleşen miktarlar yer almalıdır.\n* İkame pozlar, aşağıda yer alan hususlara aykırı olmamalıdır;\n  1- İkame poz, eski pozun işlevini yerine getirecek nitelikte olmalıdır. Bir pozun, farklı amaçla kullanılacak bir pozla değiştirilmesi uygun olarak kabul edilmez. (Çatı örtüsü pozunun yerine duvar kaplaması pozu uygun olarak kabul edilemez.)\n  2- Poz ikamesi yalnız aynı yapı içerisinde gerçekleştirilebilir. Bir binadaki bir pozun yerine, başka bir binaya yeni bir poz eklenemez.\n  3- Çıkarılmak istenen bir pozun yerine aynı amaçlı birden fazla pozun yatırıma dâhil edilmesi ya da birden fazla pozun yerine aynı amaçlı bir pozun yatırıma dâhil edilmesi talep edilebilir. \n  4- İkame olarak girecek yeni poz, beraberinde başka pozlarında kullanılmasını gerektiriyorsa; söz konusu bu pozlar, talep edilmeleri halinde uygun olarak değerlendirilebilir. (Örneğin; bir perde duvar yerine bims duvar imalatı talep edildi ise bu duvar üzerindeki sıva ve boya imalatları da uygun olarak değerlendirilebilir.)\n  5- İkame işlemi yalnızca aynı malzemenin farklı özellikleri ve standartları için talep ediliyorsa, değişiklik talebi uygun olarak değerlendirilebilir. Örneğin; 5cm kalınlığında sandviç panel yerine 3cm kalınlığında sandviç panel,  C35 beton yerine C25 beton kullanılması, ahşap kalıp yerine plywood kalıp kullanılması vb.\n  6- İkame pozlar, teknik analiz kapsamında değerlendirilen minimum kriterler, kapasite kriterleri, Ulusal ve AB mevzuatına uyum vs. hususlara aykırı olmamalıdır.\n  7- İkame pozlar, www.tkdk.gov.tr adresinde bulunan güncel \"İkame Pozlar İçin Uygun Harcamalar Listesinde\" yer almalıdır.\n  \n* Bu form yalnızca poz değişikliği için kullanılmalıdır. Mimari ve Statik proje değişikliği  gibi önemli değişiklikler için faydalanıcı tarafından zeyilname talebinde bulunulmalıdır.  Poz talepleri çizimlerle uyumlu olmalıdır. Çizim değişiklikleri TKDK tarafından onaylanmaz ise, poz değişiklik talepleri de olumsuz olarak değerlendirilir. \n"]